25-11-2019

Jorge andres erazo, Henry estrella, Dilan lopez

**PIN ENTRADA Y SALIDA TB6612 FT ESP32**

(ESP32) (TB6612)

**LADO INZQUIERDO ESP**

\*Vin = +entrada = Vmot

\*GND = - Salida = GND

\*D14= = PWMA

\_\_\_\_\_

\*D27= = STBY

\*D25= = BIN2

**LADO DERECHO ESP 32**

\*3V3 = CONDENSADOR (+) = 3VCC (TB6612)

= CONDENSADOR (-) = GND (ESP32)

= = GND (TB6612)

\* D4 = =PWMB

\* D18 = = AIN1

\* D19 = = AIN2